|  |
| --- |
| **S-213 - Produkttyper**  Appendix - certified product types |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Virksomhedens navn:  Company name: | ID nr:  ID no.: | DVV-nr.:  DVV-no.: | Opdateret, dato:  Updated, date: |
| Hansen Polska Sp. Z o o. | 6526 | 243-P | 26.06.2023 |

**Vinduer / Windows**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Metal | Millennium | Wicona 65 and 75 | Schueco AWS 65 | SAPA 1086 | SAPA 1086 EI | Aluprof  MB 86 | Aluprof  MB 86N | Aluprof  MB 104 | Aluprof  MB 79 N |
| Fast karm / Fixed frame | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Fast ramme / Fixed sash | x | x | x | x |  | x | x | x | x |
| Sidehængt vindue/ Side-hung window | x | x |  | x |  | x | x | x | x |
| Sidehængt, med redningsåbning/  Windows with rescue opening |  | x |  |  |  |  |  |  |  |
| Dannebrogsvindue/ Dannebrog window |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sidestyret vindue/ Side-guided window |  | x |  |  |  | x | x | x | x |
| Bundhængt/ Bottom hung window | x | x |  | x |  | x | x | x | x |
| Tophængt vindue/ Top-hung window | x | x |  | x |  | x | x | x |  |
| Topstyret vindue/ Top-guided window | x |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Top-vende vindue/ Fully reversible window |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Indadgående vindue/  Window inwards openable | x | x |  | x |  | x | x |  |  |
| Side-bundhængt vindue (dreje-kip)/  Tilt and turn window | x | x | x | x |  | x | x | x | x |
| Kip-skyde vindue/ Tilt and sliding window | x | x |  | x |  | x | x | x | x |
| Koblede vinduer/ Coupled window |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Skydevindue/ Sliding window |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vippevindue/ Horizontal pivot window |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RC2 |  |  |  | x |  | x | x | x |  |
| RC3 |  |  |  | x |  |  |  |  |  |
| Folding |  |  |  | x |  | x | x | x |  |

**Døre / Doors**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Metal | Millennium | Wicona 65 og 75 | Schüco  ADS 65 | Sapa 2086 | Sapa 2086 EI | Aluprof MB 86 | Aluprof MB 86N | Aluprof MB104 | Aluprof  MB 79 N |
| Sideparti/ Sidelight | x | x | x | x | x |  |  |  | x |
| Terrassedør, indadgående enkelt/  Terrace door inwards openable single | x | x |  |  |  |  |  |  | x |
| Terrassedør, indadgående dobbelt/  Terrace door inwards openable double | x | x |  |  |  |  |  |  | x |
| Terrassedør, udadgående enkelt/  Terrace door outwards openable single | x | x |  |  |  |  |  |  |  |
| Terrassedør, udadgående dobbelt/  Terrace door outwards openable double | x | x |  |  |  |  |  |  |  |
| Facadedør, indadgående enkelt/  Entrance door inwards openable single | x | x |  | x | x | x | x | x | x |
| Facadedør, indadgående dobbelt/  Entrance door inwards openable double | x | x |  | x | x | x | x | x | x |
| Facadedør, udadgående enkelt/  Entrance door outwards openable single | x | x |  | x | x | x | x | x |  |
| Facadedør, udadgående dobbelt/  Entrance door outwards openable double | x | x |  | x | x | x | x | x |  |
| Halvdør, indadgående/  Stable door inwards openable |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Halvdør, udadgående/  Stable door outwards openable |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pladedør, indadgående enkelt/  Panel door inwards openable single | x | x |  |  |  | x | x | x | x |
| Pladedør, indadgående dobbelt/  Panel door inwards openable double | x | x |  |  |  | x | x | x | x |
| Pladedør, udadgående enkelt/  Panel door outwards openable single | x | x |  |  |  | x | x | x | x |
| Pladedør, udadgående dobbelt/  Panel door outwards openable double | x | x |  |  |  | x | x | x | x |
| Side bundhængt dør (dreje-kip)/  Tilt and turn door | x |  | x |  |  |  |  |  |  |
| Skydedør/ Sliding door |  |  |  | x |  |  |  |  |  |
| Kipskydedør/ Tilt and Sliding door | x | x |  |  |  |  |  |  |  |
| Hæve-skydedør/ Sliding door |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Koblet terrassedør, indadgående  / Coupled terrace door inwards openable |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Koblet terrassedør, udadgående  / Coupled terrace door outwards openable |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Koblet facadedør, indadgående  / Coupled Entrance door inwards openable |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Koblet facadedør, udadgående  / Coupled Entrance door outwards openable |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Foldedør/ Folding door |  |  |  |  |  |  |  |  |  |